婺源县文公中学标准化考点空调采购方案

## 询价单位： 联系电话： 合计总价：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品** | 品牌及型号 | **空调基本技术参数要求** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 大1.5匹挂机 |  | （1）冷暖两用、220V  （2）全年能源消耗效率APF≥4.50  （3）额定制冷量≥3500W  （4）额定制热量≥4500W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤1050W  （6）额定制热功率≤1300W  （8）循环风量≥700m³/h  （9）空调室内机噪音最大档≤43dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤52dB(A) | 2套 |  |  |
| 3匹柜机空调 |  | （1）冷暖两用、220V、室内机形状为方形  （2）全年能源消耗效率APF≥3.70  （3）额定制冷量≥7000W  （4）额定制热量≥9000W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤2250W  （6）额定制热功率≤3200W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤2800W  （8）循环风量≥1100m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤47dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤58dB(A) | 3套 |  |  |
| 5匹柜机空调 |  | （1）冷暖两用、380V  （2）全年能源消耗效率APF≥3.00  （3）额定制冷量≥12000W  （4）额定制热量≥13000W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤4000W  （6）额定制热功率≤3900W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤4000W  （8）循环风量≥2000m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤54dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤61dB(A) | 79套 |  |  |
| 风管机 |  | （1）冷暖两用  （2）全年能源消耗效率APF≥2.9  （3）额定制冷量≥12000W  （4）额定制热量≥13000W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤5500W  （6）额定制热功率≤4400W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤4000W  （8）循环风量≥1500m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤54dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤61dB(A)  （11）内外机接管长度≥30米  （12）内外机落差≥10米 | 8套 |  |  |